**MT-24 數位式發射器**



**主要規格:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 發射器類型 | MT-24充電式數位式發射器 |   |
|   | 頻段 | ISM 2.4 G頻段2,400 – 2,483.5 MHz |   |
|   | 搭配接收機 | ACT-2400系列各機種 |   |
|   | 組裝應用 | 以MT-24直接插在吉他的輸出插座 |   |
|   | 輸出功率 | 可切換2 mW或10 mW（依照當地電波法規變更） |   |
|   | 發射方式 | 跳頻 |   |
|   | AF訊號最大輸入 | 6.5 dBV |   |
|   | 電池狀態顯示 | 綠、紅LED四段電量顯示 |   |
|   | 輸入阻抗 | 約1 M Ω |   |
|   | 尺寸 (寬×高×深) | 84 × 35 × 29 mm |   |
|   | 重量 | 約61 g (不含電池重量) |   |
|   | 電池 | 內建充電式鋰電池ICR 18500一只 |   |
|   | 電池使用時間 | 充電25分鐘約可使用1小時，4小時充飽電，約可使用10小時以上（會因電池品質而略有差異）。 |   |
|   | 充電座 | 選配MP-80智慧型充電座及轉接配件或MP-20鋰電池充電座 |   |
|   | 備註 | 各項規格若有誤差，以實際產品為依據。 |  |

 |

 **米波羅企業有限公司**