FLOAT LEVEL SWITCH 浮球液位開關

ＭＯＤＥＬ　ＮＯ：　ＶＳＬ－１００，ＶＳＬ－２００，ＶＳＬ－３００，

ＶＳＬ－５００

特性：



1. 此浮球液位開關採磁力感應ＬＥＤ　ＳＥＮＳＯＲ，可應客戶要求生產Ａ接點或Ｂ接點
2. 浮球液位開關輕巧耐用，感應確實，方便安裝
3. 浮球液位開關感應訊號可傳輸到監測系統，作為自動控制的單元配件
4. 浮球液位開關有提供ＬＥＤ燈，方便操作者檢視

規格尺寸：

|  |  |
| --- | --- |
| Instruction規格說明 |  |
| Induction感應方式 | Magnetic磁性感應 |
| Voltage負載電壓 | DC 6V~30V |
| Current負載電流 | 100mA-MAX |
| Operate Temp 使用溫度 | -10°C~150°C |
|  |  |  |
| 編號 | 液位有效行程 | 上限高度 | 下限長度 | 本體總高 |
| ＶＳＬ－１００ | 100mm | 50 | 150 | 158 |
| ＶＳＬ－２００ | 200mm | 50 | 250 | 258 |
| ＶＳＬ－３００ | 300mm | 50 | 350 | 358 |
| ＶＳＬ－５００ | 500mm | 50 | 550 | 568 |