**個人定位器**

**3LBS+SMS/GPRS**



掃描QR Droid



請您在使用之前認真閱讀安裝使用指南，以便得到正確的方式及快速網上使用。

產品外觀、顏色如有異動，請以實物為準!

一、產品包裝配件

充電線1條、說明書一份、產品配件請以實物為準。

二、產品功能

* 實時定位追蹤，電子圍欄，軌跡回放
* 支持簡訊和電腦服務平台查詢位置
* 微信管理平台，免費控制
* 支持Android、Apple系統手機客戶端遠程控制
* SOS緊急呼救功能
* 聲控報警功能
* 光感報警功能
* GPS＋LBS＋3LBS強力定位功能（GPS選配）

三、設備參數

* GSM頻段:850M/900M/1800M/1900M，全球通用
* GPRS:Class12，TCP/IP
* 電壓範圍:3.6-4.2VDC
* 待機電流:0.2mA左右
* 工作環境溫度:-40℃~80℃
* 工作環境濕度:20%~80%RH
* 外觀尺寸:長42mm x 寬35mm x 高45mm
* 重量:45g

四、終端操作說明

SIM卡選擇，終端需要插入一張SIM卡（GSM），SIM卡的選擇請參考經銷商的意見。

注意:

終端SIM卡不要裝反

終端SIM卡需要開通GPRS功能

以下指令必須在英文輸入法下輸入字母或這符號，字母必須大寫。

請確保終端SIM卡有資費

建議使用專用的GPS設備流量卡

注意:設備充電時，指示燈長亮（充電時需插入SIM卡），設備充滿電後，指示燈熄滅。

1.插卡開機

插入流量卡，設備指示燈閃爍，提示開機，進入鏈接平台狀態，鏈接成功後，提示燈將不在閃爍，標示設備以正常工作。

2.設備綁定中心號碼

發送簡訊CENTER,000000,號碼# ，設置成功後自動回復CENTER OK，回復PASSWORD ER為設置失敗（設備初始密碼為000000，號碼及被綁定的手機號碼）。

3.簡訊獲取設備位置

發送123或者POSITION#到設備返回設備當前所在地理位置。

發送URL#到設備返回設備當前所在地圖鏈接。

4.更改設備密碼

發送簡訊:指令碼（PWD），設備舊密碼（6位），設備新密碼（6位）#設置成功後自動回復SEET PWD Ok，回復PASSWORD ER設置失敗。

例如:PED,000000,666666# 執行該指令後，設備密碼由000000變為666666

注意:設備初始密碼為000000

5.撥號獲取地圖鏈接

撥打設備號碼響一聲掛斷，設備會回復綁定中心號碼，一個當前所在位置的地圖鏈接。

6.聲控報警

發送SK,1#到設備返回SK OK，表示開啟聲控報警。

發送SK,0#到設備返回SK OK，表示關閉聲控報警。

當定位器周圍的聲音連續15秒大於60分貝聲音時，定位器自動呼叫綁定號碼。

7.光感報警

發送GK,1#到設備返回GK OK，表示開啟聲控報警。

發送GK,0#到設備返回GK OK，表示關閉聲控報警。

當定位器放在黑暗無光的地方設備不會報警，見光就會以信息方式報警。

8.拾音

發JT#到設備會自動呼叫中心號碼。

9.SOS報警

當有緊急情況下按下SOS按鍵會回復綁定中心號碼當前所在的位置信息。

10.APN設置

發送簡訊APN,CMNET#到設備，返回CENTER Ok表示設置成功。

注:如APN有密碼以這種格式APN,營運商,密碼#。

11.設備狀態

發送#TCP#到設備會回復IMEI號,IP,APN##SOC4#信號#電量#。

12.恢復出廠設置

發送指令#FACTORY#到設備，即可恢復出廠設置。

五、位置查詢平台

全球定位服務平台網站:www.gps902.net（中文）www.gps903.net（英文）

登錄方式:IMEI帳號用戶:帳號（15位IMEI號碼）初始登陸密碼（123456）。

登錄全球定位服務平台，填入登錄帳號及密碼，然後點登錄進入服務平台。

服務平台的功能使用操作請向您的經銷商獲取「服務平台操作使用指南」。

六、終端故障排除

終端首次登錄一直無法連接平台服務器，平台顯示位定位或者離線，請用手機撥打終端的SIM卡號碼的狀態。

1.若沒有接通，提示終端暫時不能接通或者不在服務區時。

解決方法:終端所處區域可能沒有覆蓋GSM信號或者在地下室信號弱的地方。請到有信號覆蓋的地方使用。

2.若沒有接通，提示終端餘額不足或已停機時。

解決方法:終端SIM卡已欠費，請為此SIM卡進行儲值。

3.若有接通並聽到「嘟…嘟…」聲時。

解決方法:終端SIM卡安裝正確且尚有餘額，請諮詢此卡的營運商是否有開通GPRS功能；您也可以用手機在瀏覽器中輸入您常用的網址，看使否可打開網頁；否則應沒有開通GPRS服務，請聯絡營運商為您開通。

GPS車載定位終端保修卡

特別申明:

1.若本產品日後有任何技術變更，恕不另行通知。

2.產品外觀、顏色如有更改，以實物為準。

3.保修卡只適用於下述所列IMEI號機子的三包服務。

4.請妥善保管此維修卡，保修時請出視此卡及原購買單據。

5.具體保修範圍請參見下表說明。

此卡為保修的基本憑證，請用戶認真填寫此卡並妥善保存。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用戶姓名 |  | 連絡電話 |  |
| 聯絡地址 |  | | |
| 產品型號 |  | IMEI號 |  |
| 購機日期 |  | 發票號碼 |  |
| 銷售單位名稱 |  | | |
| 銷售單位地址 |  | | |
| 銷售單位電話 |  | | |
| 自購買之日起，非人為損壞故障保修一年。  屬於下列情況之一的，不在保修反圍內，但可付費維修。  1.超過保修期限。  2.未經公司授權，擅自拆卸或維修造成損壞。  3.浸水、損壞或印刷電路板燒毀。  4.因安裝、使用、維護、保管不當造成損壞的。  5.使用過程中引起的產品外殼、顯示鏡片、內置天線等破損。  6.產品內部IMEI號被撕去或模糊不清。  7.保修憑證與產品型號不符或保修憑證被塗改。  8.因不可抗力造成的損壞。 | | | |